编号：0093-2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | | | | | 审核员 | 王常宁 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品质部 | 全电子汽车衡 | Q01159-6HW | SCS-100 | Ⅲ级 | M1~M12等级砝码 | 镇江市计量检定测试中心 | 2020.9.19 | √ |
| 品质部 | 量块 | 060160 | （0.5~100）mm/83块组 | 4等 | 量块准确度等级3等 | 镇江市计量检定测试中心 | 2020.3.22 | √ |
| 品质部 | 电导率仪 | 0016040032 | DDBJ-350 | 2级 | 电导率溶液标准物质*Urel*=0.25%  (*k*=2) | 镇江市计量检定测试中心 | 2020.3.20 | √ |
| 品质部 | 拉力试验机 | 337-01113-01 | AG-Xplus(1kN) | 500N：*Urel*=0.045%k=2 | 标准测力仪0.03级 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.5.18 | √ |
| 品质部 | 浊度计 | 850512060003 | WGZ-2000 | ±10% | 浊度计检定装置*Urel*=3.4%  (*k*=2) | 镇江市计量检定测试中心 | 2020.3.20 | √ |
| 装备动力部 | 精密压力表 | 96-4-2708 | （0~25）MPa | 0.4级 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 镇江市计量检定测试中心 | 2020.6.08 | √ |
| 装备动力部 | 精密压力表 | 88-1-205 | （0~1）MPa | 0.4级 | 0.05级活塞式压力计标准装置 | 镇江市计量检定测试中心 | 2020.6.08 | √ |
| 装备动力部 | 标准铂铑10-铂热电偶 | 5805 | WRPB-2 | 二等 | 标准铂铑10-铂热电/S09-1-  一等 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.8.26 | √ |
| 品质部 | 可见分光光度计 | 070614060019 | 7230G | Ⅲ级 | 透射比标物：*Urel*=0.6%  (*k*=2) | 镇江市计量检定测试中心 | 2020.3.20 | √ |
| 审核综合意見：  公司测量设备送至江苏省计量科学研究院、镇江市计量检定测试中心、无锡市计量测试院检定/校准。抽查8份检定证书，填写规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至社会公用计量标准。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年10月19日 上午至2020年10月20日 上午 (共1.5天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**