|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | | | | | 审核员 | 尹彩侠 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品质管理部 | 电子  汽车衡 | Q00317-6CP | SCS-100 | Ⅲ级 | 砝码M1级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2019.11.28 | √ |
| 品质管理部 | 微机控制电液伺服液压试验机 | 16450 | WAW-1000D | ±0.50% | 标准测力计0.3级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.06.02 | √ |
| 制造中心（装配分厂） | 扭力扳手 | 035288J | （40-280）Nm | 5级 | 扭力班子检定装置：秒表仪：±（1 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.09.09 | √ |
| 生产制造部（设备能源处） | 压力表 | 210138 | （0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020. 09.09 | √ |
| 品质管理部 | 颗粒计数器 | 400-2291 | S40 | ±20% | 油基MTD颗粒标准物质：  4um： *U*rel=5.4%  k=2电子天平：1级 | 国防科技工业颗粒度一级计量站 | 2020.11.26 | √ |
| 制造中心（涂装分厂） | 可燃气体报警仪 | CA08A18-008 | RB-KY | ±5.0%FS | 可燃气体检测报警器检定装置： Ure l=2% （k=2） | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.05.11 | √ |
| 品质管理部 | 激光跟踪仪 | 752496/3972 | Leica-AT960LR/T-Probe | ±（15+6/L）u m | 短标尺: *U*=10u m  k=2；  长标尺: *U*=0.5 u m+0.5  k=2： | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.09.05 | √ |
| 品管部 | 螺纹环规 | 16025246 | （M16）6h | *U*=3.0u m  k=2 | 测长机MPE:±0.3+L/1000u m | 江苏创测检测认证有限公司 | 2020.06.12 | √ |
| 品管部 | 覆层测厚仪 | 000034 | TIME2500 | *U*=2.5u m  k=2 | 涂层厚度测量仪检定装置 *U*=0.3%h  k=2 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 | 2020.03.06 | √ |
| 审核综合意見：  企业未建立最高计量标准，所查测量设备均送徐州市质量技术监督综合检验检测中心、江苏创测检测认证有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、国防科技工业颗粒度一级计量站检定／校准。现场抽查9份检定校准证书，符合要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020 年 10 月20 日~ 10 月21 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |