**测量设备溯源抽查表**

编号：0080-2016-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  大庆亿源石油科技开发有限公司 | 审核员 | 姜丽 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量部 | 压力表 | YYFP01 | （0～6）MPa | 0.4级 | 精密压力表0.25级 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020年10月12日 | √ |
| 质量部 | 压力表 | YYFP02 | （0～60）MPa | 0.4级  | 精密压力表0.25级 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020年10月12日 | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 |  YYLS04 | (0～25)mm |   *U=*1µm *k=2* |  标准量块：5等 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020年10月12日 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | YYLS03 | (0～200)mm | MPE:±0.03mm | 量块： 5等 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020年10月12日 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | YYLS02 | (0～300)mm | MPE:±0.03mm  | 量块： 5等 | 黑龙江建材与环境计量站 | 2020年10月12日 | √ |
| 质量部 | 里氏硬度计 | YYFF01 | HLN11D | 506HLD *U*=5HLD *k*=2 779HLD *U*=8HLD k=2 | 536HLD*U*=5HLD *k*=2 784HLD *U*=8HLD *k*=2 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2018年11月03日 | √ |

|  |
| --- |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查6份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |
| 审核日期： 2020 年 10 月 23 日审核员签字： 部门代表签字： |