**测量设备溯源抽查表**

编号：0079-2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆万物石油机械制造有限公司 | | | | | 审核员 | 姜丽 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量部 | 外径千分尺 | 856278 | （0-25）mm | *U*=m;*k*=2 | 标准量块5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 万能角度尺 | 8774 | 0～320° | *U*rel=1´ *k*=2 | 1级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2019.5.20 | √ |
| 质量部 | 里氏硬度计 | YA150064 | YD3000A | 540HLD *U*=8.0HLD *k*=2  803HLD *U*=11HLD *k*=2 | 均匀度：＜4HLD | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2019.5.20 | √ |
| 质量部 | 压力表 | HY856 | （0～6）MPa | 0.4级 | 精密压力表0.25级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 压力表 | HY878 | （0～60）MPa | 0.4级 | 精密压力表0.25级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 2524 | （0～200）mm | ±0.03mm | 量块： 5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 6849 | （0～300）mm | ±0.03mm | 量块： 5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.12 | √ |

|  |
| --- |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查7份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |
| 审核日期： 2020 年 10 月 24 日  审核员签字： 部门代表签字： |