**测量设备溯源抽查表**

编号：0078-2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆百世圣科石油科技有限公司 | | | | | 审核员 | 姜丽 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量部 | 游标卡尺 | BSSKLS03 | （0～200）mm | MPE:±0.03mm | 量块： 5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 里氏硬度计 | BSSKFF01 | HLN11D | 508HLD  *U*=6HLD k=2  782HLD  *U*=8HLD *k*=2 | 536HLD  *U*=5HLD *k*=2  784HLD *U*=8HLD *k*=2 | 江苏方圆仪器设备校准检测服务有限公司 | 2018.11.02 | √ |
| 质量部 | 外径千分尺 | BSSKLS04 | (0～25)mm | *U*=1.0µm  *k*=2 | 量块：4等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 压力表 | BSSKFP01 | (0～6)MPm | 0.4级 | 精密压力表0.25级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 压力表 | BSSKFP02 | (0～60)MPm | 0.4级 | 精密压力表0.25级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.12 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | BSSKLS02 | (0～300)mm | MPE:±0.03mm | 量块： 5等 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.12 | √ |

|  |
| --- |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查6份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书均在有效期内。量值溯源符合标准要求。 |
| 日期： 2020 年 10 月 25 日  审核员签字： 部门代表签字： |