编号：0204-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏艾迈特机械制造有限公司 | 审核员 | 武秀云 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | CD103484 | （0～125）mm | ±0.02mm | 量块：5等 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月30日 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | 7078 | （0～300）mm | *U*=0.01mm *k*=2 | 量块：4等刀口型直尺：1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年10月28日 | √ |
| 质检部 | 卷尺 | / | （0～5）m |  ±(0.1+0.1L)mm | 标准钢卷尺（5m）：一级/读数显微镜：0.01mm | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月30日 |  √ |
| 质检部 | 焊接检验尺 | / | HJC45B (0-40)mm | 尺示值误差:0.1mm |  量块：5等 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年3月30日 |  √ |
| 质检部 | 万能角度尺 | 4-1432149 | （0～320）℃  | *U*=1' *k*=2 | 角度块：2级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年10月28日 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 14019650 | Y-100(0～6.0)MPa | 1.6级 | 精密压力表：0.4级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年10月28日 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 162215 | Y-100(0～4.0)MPa | *U*rel=0.5%FS | 压力表校验仪：编号SB6012 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年10月28日 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 4518 | Y-100(0～10.0)MPa | 1.6级 | 精密压力表：0.4级 | 姜堰区产品质量综合检验检测中心 | 2020年10月28日 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 12072861 | Y-100(0～2.5)MPa | *U*rel=0.5%FS | 压力表校验仪：编号SB6012 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020年10月28日 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）抽查企业9台计量设备，均送至有相应资质的机构姜堰区产品质量综合检验检测中心检定/校准， 检定机构出具检定/校准证书量值溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020 年 10月 30日 ~ 10 月 31日审核员签字： 部门代表签字：  |