编号：0182-2019-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 黑龙江省格泰科技开发有限公司 | | | | | 审核员 | 姜丽 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量技术部 | GT-D无线随钻测斜仪 | GT620518 | 0-360° | *U*=1'；*U*=0.2mm*k*=2 | 角度快；2级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.4.16 | √ |
| 质量技术部 | 万用表 | 13340628 | MY61 | *Urel*=0.19%;*k*=2 | 多功能校准仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.15 | √ |
| 质量技术部 | 万用表 | MBGIC41511 | 15B | *Urel*=0.19%;*k*=2 | 多功能校准仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.15 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 2204 | 0-150mm | ±0.02mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.9.16 | √ |
| 生产部 | 水平仪 | BX2-S30 | 0-300mm | *U*=0.05mm*k*=2 | 百分表检定仪 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.10.8 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | J161060542 | 0-150mm | ±0.03mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.9.16 | √ |
| 质量技术部 | 硬度计 | W-20A | 25-110HRE | *U*=0.55*;k*=2 | 标准洛氏硬度块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.9.16 | √ |
| 生产部 | 深度尺 | 121-102 | 0-300mm | ±0.04mm | 4等量块 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.9.16 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送检至，具备相应资质的计量技术机构进行检定/校准，抽查8份测量设备检定/校准证书，检定/校准证书全部在有效期内。量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年11月8 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |