编号：0052-2020

测量设备溯源抽查表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 安徽星空图信息科技有限公司 | | | | | 现场确认审核员 | 吴素平 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/不确定度 | 测量标准装置  准确度等级/  不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术部 | GPS  接收机 | VA10208589 | A8 | 5mm+1\*10-6D | GPS接收机检定场U=0.1mm(k=2) | 安徽省测绘仪器计量检定站 | 2020.5.20 | √ |
| 技术部 | GPS  接收机 | VA10208262 | A8 | 5mm+1\*10-6D | GPS接收机检定场U=0.1mm(k=2) | 安徽省测绘仪器计量检定站 | 2020.5.20 | √ |
| 技术部 | GPS  接收机 | VA10904221 | A10 | 5mm+1\*10-6D | GPS接收机检定场U=0.1mm(k=2) | 安徽省测绘仪器计量检定站 | 2020.5.20 | √ |
| 技术部 | 全站仪 | S84624 | NTS-362RL | 侧角精度：5″，  测距精度：1.5mm+2ppm | 精密水准仪一测回水平方向标准偏差电子测角部分：2级 U=0.4 ″ k=2 | 安徽省测绘仪器计量检定站 | 2020.5.20 | √ |
| 技术部 | 电子  水准仪 | 746539 | DINI103 | ±0.3mm/km | 水准仪检定装置  U=1.7 ″ k=2 | 河北省计量监督检测院廊坊分院 | 2020.6.19 | √ |
| 技术部 | 全站仪 | S85715 | NTS-362RM | 侧角精度：5″，  测距精度：1.5mm+2ppm | 经纬仪综合检验仪 U=1.47 ″ k=2.02 | 华东水文仪器检测中心 | 2020.6.10 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  该公司所有测量设备送检至具备相应资质的安徽省测绘仪器计量检定站、河北省计量监督检测院廊坊分院及华东水文仪器检测中心有资质的检定校准机构进行检定、校准，现场对远程审核的6份测量设备检定、校准证书进行溯源确认，在有效期内，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 现场确认审核日期： 2020年11月09日至11月09日  现场确认审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |