**测量设备溯源抽查表**

编号：0088-2016-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大庆新顺丰石油科技开发有限公司 | | | | | 审核员 | 姜丽 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级/最大允许误差/测量不确定度 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量部 | 万能角度尺 | 3202 | 0～320° | ±2´ | 角度快2级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.7.21 | √ |
| 质量部 | 硬度计 | 002 | HB350 | *U*=0.1% *k*=2 | 标准硬度块2.4级 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.7.21 | √ |
| 质量部 | 压力表 | 53824277 | (0～100)MPm | 1.6级 | 标准压力表0.4级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.10 |  |
| 质量部 | 压力表 | 53069238 | (0～25)MPm | 1.6级 | 标准压力表0.4级 | 黑龙江省建材与环境计量站 | 2020.10.10 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 13265 | (0～300)mm | ±0.04mm | 量块： 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.7.21 | √ |
| 质量部 | 游标卡尺 | 38232 | (0～150)mm | ±0.02mm | 量块： 5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.9.2 | √ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量部 | 外径千分尺 | 98587 | (50～75)mm | ±0.006mm | 量块：5等 | 大庆油田计量检定测试所 | 2020.7.21 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  抽查企业7台测量设备均送检至有相应资质的黑龙江省建材与环境计量站、大庆油田计量检定测试所等机构检定、校准，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020 年 11月 18日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |