编号：0176-2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 陕西中烟工业有限责任公司汉中卷烟厂 | 审核员 | 孙保健 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产设备科 | 双金属温度计 | 140320W21 | WSS(0-300)℃ | 1.5级 | 标准2等玻璃水银温度计 | 汉中市计量测试所 | 2020.06.02 | √ |
| 生产设备科 | 双金属温度计 | 140320W20 | WSS(0-300)℃ | 1.5级 | 标准2等玻璃水银温度计 | 汉中市计量测试所 | 2020.6.02 | √ |
| 生产设备科 | 辐射温度计 | 434407126 | Fluke-MT4MAX | 2.0级 | 辐射温度计 | 陕西省计量科学研究 | 2020.05.15 | √ |
| 生产设备科 | 精密压力表 | 1231 | (0-4)MPa | 0.4级 | 活塞式压力计0.1级 | 汉中市计量测试所 | 2020.06.23 | √ |
| 生产设备科 | 压力表 | 887435 | (0-2.5)MPa | 0.4级 | 活塞式压力计0.1级 | 汉中市计量测试所 | 2020.06.23 | √ |
| 生产设备科 | 多功能声级计 | 00309627 | AWA5688 | 2.0级 | 标准传声器 | 陕西省计量科学研究 | 2020.05.10 | √ |
| 生产设备科 | 电子天平 | 1231500132 | PL203 | Ⅱ级 | F1等砝码 | 汉中市计量测试所 | 2020.05.12 | √ |
| 制丝车间 | 红外测温仪 | 12580209 | FLUKE | 1.0级 | 辐射温度计U=（0.3-1.7）℃K=2 | 陕西省计量科学研究 | 2020.10.9 | √ |
| 审核综合意見：企业已建立了《一般压力表》、《M1等级砝码》等2项最高计量标准器为企业的工作计量器具量值进行溯源，主要标准器及配套测量设备和强检计量器具全部送至有陕西省计量科学研究院，汉中市计量测试所检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期： 2019 年 11 月 17~ 18日上午审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**