|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 江苏盛日机械设备制造有限公司 | | | | | 审核员 | 蔡 萍 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度  等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 微机伺服控制液压万能试验机 | 11430 | WAW-300D | 1级 | 标准测力仪0.3级 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.22 | √ |
| 生产部 | 精密  压力表 | 40006783 | （0～4）MPa | 0.4级 | 活塞式压力计标准装置 0.05级 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.22 | √ |
| 质检部 | 内径百分表 | 14-02647 | （18~35）mm | ±20um | 百分表检定仪±4um | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.22 | √ |
| 生产部 | 记录仪 | 16101221 | 3201R | 0.5级 | 多功能温度校验仪0.02级 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.22 | √ |
| 质检部 | 洛氏硬度计 | 1108 | HR-150A | U=0.5HRC k=2 | 标准洛氏硬度块 均匀度:0.4HRC | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.22 | √ |
| 质检部 | 温湿  度计 | WS-001 | JR900 | ±2.0℃  ±1.5%RH | 温度±0.1℃，露点±0.2℃DP | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.22 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 120609392 | (125-150)mm | ±0.005mm | 量块5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.22 | √ |
| 生产部 | 记录仪 | 16101221 | 3201R | 0.5级 | 多功能温度检验仪0.02级 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.22 | √ |
| 生产部 | 电子台秤 | 12076 | JB-750 | Ⅲ级 | 标准砝码组F2 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2020.06.24 | √ |
| 审核综合意見：  该公司所有测量设备均送检至上级法定计量单位，经查9份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值均可溯源至上级法定计量标准器。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020 年 11 月21 日上午~ 2020 年11 月22 日下午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

编号：0148-2020

**测量设备溯源抽查表**