编号：0139-2018-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 | 审核员 | 王玉玲 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 各项目部 | GNSS接收机 | VA10107032 | H32 | 最大偏差0.6m | 短基线U≤0.000001D（K=2） | 黑龙江测绘计量仪器检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 各项目部 | GNSS接收机 | VA10107045 | H32 | 最大偏差0.8m | 短基线U≤0.000001D（K=2） | 黑龙江测绘计量仪器检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 各项目部 | GNSS接收机 | S82352117130807GES | S82 | 最大偏差0.8m | 短基线U≤0.000001D（K=2） | 黑龙江测绘计量仪器检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 各项目部 | 全站仪 | 187389 | NTS-332R6M | 测距（2+2D）mm测角2″ | 精密水准仪经纬仪综合检验仪分度误差MPE:±0.3″水平准线偏差MPE:±2″ | 黑龙江测绘计量仪器检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 各项目部 | 全站仪 | 184818 | NTS-332R6M | 测距（2+2D）mm测角2″ | 精密水准仪经纬仪综合检验仪分度误差MPE:±0.3″水平准线偏差MPE:±2″ | 黑龙江测绘计量仪器检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 各项目部 | 全站仪 | 184754 | NTS-332R6M | 测距（2+2D）mm测角2″ | 精密水准仪经纬仪综合检验仪分度误差MPE:±0.3″水平准线偏差MPE:±2″ | 黑龙江测绘计量仪器检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 各项目部 | 光学水准仪 | B1502367 | DS232 | DSZ3级 | 精密水准仪经纬仪综合检验仪分度误差MPE:±0.3″水平准线偏差MPE:±2″ | 黑龙江测绘计量仪器检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 各项目部 | 光学水准仪 | B1502390 | DSC232 | DSZ3级 | 精密水准仪经纬仪综合检验仪分度误差MPE:±0.3″水平准线偏差MPE:±2″ | 黑龙江测绘计量仪器检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 各项目部 | 光学水准仪 | 645517 | NAL132 | DSZ3级 | 精密水准仪经纬仪综合检验仪分度误差MPE:±0.3″水平准线偏差MPE:±2″ | 黑龙江测绘计量仪器检定站 | 2020.5.6 | √ |
| 审核综合意見：公司未建立最高标准，测量设备送至黑龙江测绘计量仪器检定站检定，抽查9台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\mmexport1591681092074_副本.jpg审核员签字： 部门代表签字： 审核日期：2020 年12月2日  |