受理编号：0219-2019-2020

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | SB200X150-01.18泵轴长度尺寸 | 被测参数要求(含公差) | （119.5±0.07）mm |
| 被测参数要求识别依据文件： | 《JL-8.5.1-02生产过程检验标准》 |
| 计量要求导出方法（可另附）1. 测量要求：119.5mm；T= 0.14mm2、最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）= 0.14mm×1/3=0.047 mm(取1/3)3、选择测量范围0-150 mm的游标卡尺，设备示值误差为±0.02 mm。 |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性(示值误差等) | 校准证书编号 | 校准日期 |
| 游标卡尺 | （0-150）mm | ±0.02 | 2022310074 | 2020/12/07 |
| 计量验证记录1、测量设备最大允许误差±0.02 mm。满足导出最大允差+0.047mm要求；2、测量设备测量范围（0～150）mm， 满足SB200X150-01.18泵轴长度尺寸测量要求：119.5mm；验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字： 验证日期： 2020年 12月 8 日 |
| 认证审核记录：该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。审核员意见：测量设备的配备满足计量要求。企业代表签字： 审核日期：2020 年12 月 15 日 |