编 号：0167-2019-2020

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 倒档中间轴径 | 被测参数要求(含公差) | Φ32mm |
| 被测参数要求识别依据文件 | 零件图：7DS180-1701083 倒档中间轴径要求 |
| 计量要求导出方法（可另附）1. 倒档中间轴径为Φ32mm；2. 导出测量过程最大允许误差：△允 =±0.0055×（1/3）≈±0.002mm（取1/3）；3.选择数显外径千分尺，测量范围：25-50mm；分度值0.001mm的满足要求. |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | 型号规格 | 设备特性(示值误差等) | 校准证书编号 | 校准日期 |
| 数显外径千分尺（18061882） | （25-50）㎜ | -0.001mm | KSZS2012012D008 | 2020.10.30 |
| 计量验证记录1、测量过程的计量要求倒档中间轴径最大允许误差为±0.002mm（取1/3）；2、测量设备的计量特性25-50mm的外径千分尺，允许误差为±0.002mm，示值误差：-0.002mm将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字： 王鲜梅 验证日期：2020.年 12月 15 日 |
| 认证审核记录：该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。审核员意见：李学弘企业代表签字： 审核日期：2020年 12月 15 日 |