**专业培训记录**

**■QMS** **□50430** **■EMS** **■OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | | **江西中建建材有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **Q：16.02.03**  **E：16.02.03**  **O：16.02.03** |
| **教师姓名** | | **杨梅** | | **专业** | **QEO:16.02.03** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **褚敏杰** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** |  |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | 购货（需方）单位提出委托和混凝土质量技术要求→双方签订供需合同并明确双方责任→下达生产任务→请混凝土申配合比、依据配合比备料、进行原材料检验→测砂石含水率、调整砂石和用水量、调整好的配合比输入微机→按配合比要求计量（称重）→搅拌（定时控制）→出料（测塌落度、制作试块）→装入罐车→运输（至需方指定地点） | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | 关键过程：按配合比要求计量（称重）和搅拌（定时控制）  针对关键过程建立的控制文件有：《物料配比（称重）和搅拌（定时控制）作业指导书》，并规定了确认的工作内容、确认方式、确认结果、确认记录等要求。 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | 环境因素产生过程包括：原材料进场、砂石上料、混凝土搅拌、设备、空压机、混凝土运输、设备维修、办公用车的使用等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等；  重要环境因素包括：粉尘的排放、噪声的排放、固体废物排放、潜在火灾，  控制措施：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查；提高安全意识、个体防护；做好火灾预防措施。  一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标。 | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | 危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。  不可接受风险：职业病；触电；运输伤亡、机械伤害、噪声  控制措施：选用低噪声设备，合理布局，隔声减震；设备加防护罩、设备/电路定期检修、不定期检查；提高安全意识、个体防护；做好火灾预防措施。  一旦发生按相关应急预案执行。 | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 江西省实施《中华人民共和国水污染防治法》办法  江西省城市环境噪声管理奖惩办法  中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法  江西省化学危险品安全生产管理办法  中华人民共和国节约能源法  生产安全事故应急预案管理办法  预拌混凝土 GB14902  混凝土质量控制标准 GB50164  混凝土强度检验评定标准 GB/T 50107  普通混凝土配合比设计规程JGJ55-2011  普通混凝土拌和物性能试验方法标准GB/T50080  普通混凝土力学性能试验方法标准GB/T50081-2002  普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准GB/T50082 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | 查 “计量器具/监视设备台账”，如电热鼓风恒温干燥箱、标准恒温恒湿养护箱YH-40B、全自动养护室标准控制仪、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂流动度测定仪、水泥胶砂振实台 2S-15、水泥胶砂搅拌机、水泥细度值压筛析仪FYS- 150、震击式标准振筛机、数显压力试验机JYE- 2000、电动抗折试验机KZJ-500、水泥快速养护箱、全自动恒应力压力试验机、混凝土贯入阻力仪、沸煮箱、石子压碎指标测定仪、单轴强制式混凝土搅拌机、混凝土振动台、电子计重称等，查检定校准证书等；  查试验室操作人员资质、试验作业标准、规程，试验、检验记录等。  抽查进货检验记录和库房入库单、抽查二份第三方对原材料的检验报告、查混凝土生产实现关键过程——混凝土配比设计检验报告、抽查出厂检验记录、查第三方检验报告等。 | | | | | |
| **其它相关知识** | | **签名-杨梅签名-褚敏杰/** | | | | | |

**填表人(专业人员)： 日期：2021.1.29 审核组长： 日期：2021.1.29**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**