编号：0144-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 大全集团有限公司 | 审核员 | 李莉英 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质量部 | 量块 | 67585管理编号LA01-04 | (10-291.8)mm/12块组 | 5等 | 4等 | 镇江市计量检定测试中心 | 2019.08.20 | √ |
| 生产部 | 电子吊秤 | C00263-6AN | OCS-3 | Ⅲ级 | M1等级～M12等级 | 镇江市计量检定测试中心 | 2019.03.13 | √ |
| 生产部 | 计数电子称 | 579380 | TCS-11 | Ⅲ级 | ±(0.8mg～7.83)kg | 扬中市检验检测中心 | 2019.07.01 | √ |
| 质量部 | 螺纹塞规 | LT02-82 | M2.5-6H | U=3.0μmk=2 | U=(0.3～0.7)umk=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2019.07.18 | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | FP01-148 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 0.05级 | 南京紫金计量有限公司 | 2019.10.12 | √ |
| 质量部 | 微机控制电子万能试验机 | LP02-02 | WDW-20 | *U***rel**=0.3%，(k=2) | 0.1级 | 南京紫金计量有限公司 | 2019.10.12 | √ |
| 质量部 | 扭矩扳子 | FM04-02 | 96422 | 3级 | 1.0级 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2019.04.11 | √ |
| 质量部 | 影像测量仪 | LP01-04 | SVM-4030-Z | U=（1.5+1.5L)μm，k=2 | U=（1.4+1.4L)μm，k=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2019.07.09 | √ |
| 质量部 | 三坐标测量机 | FH02-01 | Explorer06.08.06 | U=0.6μm，k=2 | 量块3等 | 南京紫金计量有限公司 | 2019.10.12 | √ |
| 生产部 | 耐压测试仪 | EV02-09 | YD2673B | ACV:*U***rel**=1.2%ACI:*U***rel**=0.7%t:*U***rel**=0.2%k=2 | ACV:*U***rel**=±(1%rdg+0.05%%range)t:*U*=0.010s,k=2 | 深圳市华测计量技术有限公司 | 2019.03.08 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）企业建立2项计量标准，开展了尺量具检定、测微量具器具检定。其他测量设备委托镇江市计量检定测试中心、扬中市检验检测中心、深圳市华测计量技术有限公司、南京紫金计量有限公司等法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查10份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 |
| 审核日期：2019年10月25日~ 10月26日审核员签字： 部门代表签字： |