|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 泰州建源仪表有限公司 | | | | | 审核员 | 尹彩侠 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度  等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | JD2020140279 | （0-1）MPa | 2.5级 | 精密压力表  0.4级 | 泰州市计量  测试院 | 2020.09.11 | √ |
| 品质部 | 游标  卡尺 | KJ701230 | （0-300）  mm | ±0.03  m m | 卡尺量具装置5等 | 泰州市计量  测试院 | 2020.09.10 | √ |
| 品质部 | 外径  千分尺 | 0772 | （0-25）  mm | ±0.004  mm | 量块4等 | 泰州市计量  测试院 | 2020.09.10 | √ |
| 生产部 | 水表检定装置 | 1180 | LS-3B | 0.2级 | 二等金属量器标准装置MPE:±2.510-4 | 泰州市计量  测试院 | 2020. 09.09 | √ |
| 品质部 | 橡胶  硬度计 | 08 | LX-A | ±1HA | 邵氏硬度计检定装置MPE:±0.1% | 泰州市计量  测试院 | 2020.09.11 | √ |
| 生产部 | 水表检定装置(称重传感器) | 123-1 | AM1型 | 0.2级 | 砝码F2等级 | 泰州市计量  测试院 | 2020.12.19 | √ |
| 生产部 | 玻璃转子流量计 | 9634 | LZB-50 | 2.5级 | 标准金属量器二等 | 泰州市计量  测试院 | 2020.09.09 | √ |
| 品质部 | 电子  天平 | 1010713 | HZ-K100AH | Ⅲ级 | 砝码F1等级 | 泰州市计量  测试院 | 2020.09.09 | √ |
| 审核综合意見：  企业未建立最高计量标准，所查测量设备均送泰州市计量测试院检定／校准。现场抽查8份委外检定校准证书，符合要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年 03 月03 日~ 03 月04 日上午    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |