编号：0019-2020-2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 盘锦辽河胜利电泵有限公司 | 审核员 | 王玉玲 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质量技术部 | 外径千分尺 | 27026 | （25-50）mm | ±0.01mm | 量块3等 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2021.1.19 | √ |
| 质量技术部 | 耐震压力表 | 704 | （0-40）MPa | 1.6级 | 智能数字压力效验仪0.02级 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2021.1.19 | √ |
| 质量技术部 | 洛氏硬度计 | 0501990000007 | HR-150A | U=0.5(K=2)(HRC) |  标准洛氏硬度块在62.6HRC处均匀度0.4RC | 辽宁众呈检测有限公司 | 2021.1.1 | √ |
| 质量技术部 | 百分表 | 9030022 | （0-3）mm | U=5µm(K=2) | 电动型光栅式指示表检定仪MPEV:6µm/50mm | 辽宁众呈检测有限公司 | 2021.1.19 | √ |
| 质量技术部 | 绝缘油介电强度测定仪 | 1901205003 | SWJYC-3 | Urel=1.5%K=2 | 精密高压测量仪1级 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2021.1.19 | √ |
| 质量技术部± | 外径千分尺 | 19583 | （75-100） | ±0.01mm | 量块3等 | 辽宁众呈检测有限公司 | 2021.1.19 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认间隔管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托辽宁众呈检测有限公司检定/校准，校准/检定证书由质量技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2021年03月04日 上午至2021年03月05日 上午 (共1.5天)审核员签字：f1698fea543c1f5e2dd097ae1750c2b 部门代表签字：7639b7b0f127b8469a5f6d27337bed1 |

**测量设备溯源抽查表**