编号：0062-2020-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏如东金友机械有限公司 | | | | | 审核员 | 李政阳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产车间 | 游标  卡尺 | E23258 | 0-150mm | ±0.02mm | 量块  5等 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.3.5 | √ |
| 生产车间 | 公法线千分尺 | 120979553 | 0-25mm | ±4μm | 量块  5等 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.3.5 | √ |
| 质检科 | 测力  传感器 | 11225 | BK-60-2.5t | 1级 | 标准测力计  0.3级 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.3.5 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 191113019 | 0-4MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.25级 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.3.5 | √ |
| 质检科 | 洛氏  硬度计 | 2315 | HR-150A | ±1.5HRC | 标准硬度块  二等 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.3.5 | √ |
| 质检科 | 声级计 | 04071962 | DT805 | ±2.0dB | 声校准器  1级 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.3.5 | √ |
| 生产车间 | 温湿度表 | 90525 | TH391 | ±1.5℃  ±5%RH | 露点仪  ±0.1℃  ±0.2%RH | 如东县综合检验检测中心 | 2021.3.5 | √ |
| 质检科 | 涂层  测厚仪 | EG1411377 | GM200 | ±（3%H+1）μm | 标准膜片  ±1%μm | 如东县综合检验检测中心 | 2021.3.5 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构如东县综合检验检测中心进行检定、校准。查 8份测量设备校准证书, 全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021年03月31日 上午至2021年03月31日 下午 (共1.0天)    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**