编号：0082-2020-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江东金具设备有限公司 | | | | | 审核员 | 李政阳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 炼胶车间 | 压力表 | JD-FP-01-017 | （0-1）MPa | 2.5级 | 标准压力表：0.25级 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.3.2 | √ |
| 绝缘子  车间 | 电液伺服卧拉力  试验机 | JDY-FW-01-002 | WLW-1000 | 1级 | 标准测力仪：0.3级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.6.18 | √ |
| 铸铝车间 | 热电偶  接触式  测温仪 | JD-TT-03-025 | TES-1310 | ±0.3%t℃ | 标准铂电阻温度计：  二等 | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2020.12.21 | √ |
| 金具  检验室 | 涂层  测厚仪 | JD-LG-03-017 | TIME2500/(0-1250)μm | ±（3%H+1）μm | 测厚仪标准片：U=1.0μm(k=2) | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.6.18 | √ |
| 绝缘子  车间 | 热态弯曲试验机 | JDY-FW-01-007 | WDW-50 | ±1% | 标准测力仪：0.3级 | 深圳中恒检测技术有限公司 | 2020.6.18 | √ |
| 绝缘子  检验室 | 邵氏  硬度计 | JD-FH-05-004 | TH200 | ±1HA | 邵氏硬度块：A型 | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2020.12.20 | √ |
| 智能光伏厂区 | 电子  汽车衡 | JD-FM-02-038 | SCS-100 | Ⅲ级 | 砝码：  M12等级 | 南通市计量检定测试所 | 2020.5.19 | √ |
| 支架检测室 | 外径  千分尺 | JD-LS-02-013 | （50-75）mm） | ±0.004mm | 量块：5等 | 江苏鼎盛检测中心有限公司 | 2020.12.22 | √ |
| 审核综合意見：    通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查8份测量设备校准证书，量值溯源符合文件要求 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年04月27日 上午至2021年04月27日 下午 (共1.0天)    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**