**测量设备溯源抽查表**

编号：0048-2018-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 浙江联大阀门有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 耐震压力表 | 046152191 | （0-16）MPa | *U*=0.4%FS(*k*=2) | 数字压力表：0.4级 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2021.04.22 | √ |
| 质检部 | 金相显微镜 | / | 4XA | *U*rel=1.4%(*k*=2) | 玻璃标尺：*U*=0.005mm （*k*=2） | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2020.09.27 | √ |
| 生产部 | 带表卡尺 | 14068234 | （0～300）mm | *U*=0.01mm （*k*=2） | 量块：5等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.05.16 | √ |
| 质检部 | 微机控制弹簧试验机 | 20373 | TL-W100 | *U*rel=0.4%(*k*=2) | 标准测力仪：0.1级 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2020.11.24 | √ |
| 质管部 | 磁粉探伤仪 | 180328 | CYD-5000 | *U*rel=2.0%（*k*=2） | 标准电流互感器：MPE：±0.5% | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2020.10.12 | √ |
| 质检部 | 超声波测厚仪 | 000043529000099 | TIME2100 | *U*=0.05mm （*k*=2） | 量块：4等 | 中测测试科技（杭州）有限公司 | 2020.09.27 | √ |
| 质检部 | 洛氏硬度计 | LD-JL-30 | HR-150A | *U*=0.6HRC（*k*=2） | 标准硬度块：*U*=0.5HRC *k*=2 | 上海捷祥测控技术有限公司 | 2020.09.22 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 01130048 | (50-75)mm | *U*=0.0012mm （*k*=2） | 量块4、5等 | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2020.05.16 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司**未**建计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托中测测试科技（杭州）有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查8份测量设备检定/校准证书情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021年5月11日~5月11日审核员签字： 部门代表签字： |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。