**测量设备溯源抽查表**

编号：0036-2018-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业  名称 | 浙江中兴防爆器材有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称  及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技检部 | 屏幕亮度计 | S807274 | SM208 | ±10% | 发光强度标准灯：1级  标准白板x.y:U=0.004 (k=2) | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.4.16 | √ |
| 生产车间 | 外径千分尺 | 120886354 | （25-50）mm | ±0.004mm | 量块  5等 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 技检部 | 红外线  测温仪 | 74165 | AK390 | ±2.0℃ | 黑体辐射源：  U=0.5℃，k=2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 技检部 | 邵氏硬度计 | FM-J-11 | LX-A | ±1.0HA | 邵氏硬度（试验力）检定装置）：试验力：Urel=0.2%，k=2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 技检部 | 指针式  推拉力计 | 161006779 | NK-500 | ±5.0N | 砝码：M1级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 技检部 | 泄漏电流  测试仪 | 0716-404 | LK2675A | ±3% | 数字多用表：  DCV:±0.025%；  DCA:±0.05%  ACV：±0.3%  ACA ±0.6%  OHM：±0.05% | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 技检部 | 兆欧表 | 16081414 | ZC25-4 | ±10% | 精密十进位直流高阻箱：0.2级 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 技检部 | 接地电阻  测试仪 | 1115-060 | LK2678BX | ±5.0% | 精密大电流分流器：  DCA：±0.01%；  ACA：±0.1%  精密大电流分阻箱：Urel=0.3%,k=2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 技检部 | 耐电压  测试仪 | ZX/EV-02-01 | CC2670A | ±5.0% | 数字高压表：ACV:±1.0%；DCV：±0.5% | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.4.13 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由技检部负责溯源。公司测量设备全部委托广东精衡检测科技有限公司机构检定/校准，校准/检定证书由李万杰保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年05 月28 日~05 月28 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。