**测量设备溯源抽查表**

编号：0088-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南通双弘纺织有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产工场 | 电子地上衡 | B919623677 | SCS-0.6 | Ⅲ | 砝码：M1等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.11.20 | √ |
| 生产工场 | 电子台秤 | TW19300333 | TCS-150 | Ⅲ级 | 砝码：M1等级 | 海安市综合检验检测中心 | 2020.11.20 | √ |
| 生产工场 | 压力表 | 18053390804 | Y-100  0-1.6MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.25级 | 海安市综合检验检测中心 | 2021.5.17 | √ |
| 生产工场 | 八篮烘箱 | 1112050 | Y802N | ±2℃ | 数字温度巡回检测仪：±0.5℃ | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2020.10.6 | √ |
| 研究院 | 电子天平 | 070811 | JA203SD | Ⅱ级 | 标准砝码  E2等级 | 南通市计量检定测试所 | 2020.7.24 | √ |
| 生产工场 | 缕纱测长机 | 018 | YG086 | ±1mm | 钢直尺：  ±0.2mm | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2020.10.6 | √ |
| 研究院 | 电子单纱  强力机 | 80702 | YG061F/PC | ±1% | 标准测力检具：±0.1% | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2020.10.6 | √ |
| 设备  能源部 | 三相电能表 | 218160033982 | DSZ71 | 1.0级 | 多功能三相标准电能表：0.05级 | 南通市计量检定测试所 | 2019.8.2  有效期五年 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准测量设备由设备能源部负责溯源。公司测量设备全部委托海安市综合检验检测中心、南通质量技术监督纺织仪器计量检定站、南通市计量检定测试所等机构检定/校准，校准/检定证书由设备能源部金宏元保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021 年7月12日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。