附录A
机床工作台平面度测量不确定度评定

1.检测条件及要求：
1.1 检测仪器:
千分表；最大允许误差±0.0035mm
1.2 检测环境：
温度：室温，相对湿度，正常
1.3 测试方法：依据《测量不确定度评定与表示》 JJF1059-2012
1.4对工作台的测量过程：
对机床工作台用千分表 (分辨率为0.001m) 测量
2、 建立数学模型
   y=x
式中：  y—— 工作台平面度 测量实际值，单位：mm ；
	   x—— 工作台平面度 千分表测量时的示值，单位：mm。
灵敏系数：C =1  
3.输入量不确定度评定
3.1输入量x的标准不确定度u（x）的评定
分析可得，u(x)由下列两个不确定度分量构成：
（1） 千分表在工作台上进行多点测量，测量再现性引入的标准不确定度u1 (A类评定)；
（2） 千分表准确度因素引入的标准不确定度u2 (B类评定)。
3.1.1 千分表对测量测量重复性引入的标准不确定度u1评定
在可复现的条件下采用 千分表对平板基准面的 测量进行10次独立测量（单位：mm），测量数据如下：
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
xi	0.015	0.015	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.015	0.02	0.02	
平均值：=0.0155mm
单次测量的标准差：
≈ 0.0044mm

≈ 0.0014mm
3．2．千分表准确度因素引入的标准不确定度u2
该千分表经检定合格,其最大允许偏差为±0.0035mm，按均匀分布，包含因子 ，
所以

4．合成标准不确定度的计算:
≈0.0014mm

5．扩展不确定度的评定
取包含因子k=2，
扩展不确定度为 =0.0028mm