**测量设备溯源抽查表**

编号：0140-2020-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安徽顺彤包装材料有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品质部 | 数显千分尺 | 3321072342 | （0～25）mm | ±0.004mm | 量块/4等 | 桐城市市场监督检验所 | 2021年8月10日 | √ |
| 品质部 | 水份测定仪 | 181101 | LHS-16A | 0.5e | 砝码/E2级 | 安徽华方计量科技有限公司 | 2020年11月23日 | √ |
| 车间 | 温控仪 | FH2T3 | （0～999）℃ | 0.5级合格 | 热工仪表校验仪/±（0.02%RD+0.005%RD） | 桐城市市场监督检验所 | 2021年7月15日 | √ |
| 车间 | 压力表 | 1906146 | （0～1.6）MPa | 2.5级合格 | 精密压力表标准装置/0.4级 | 桐城市市场监督检验所 | 2021年7月15日 | √ |
| 品质部 | 电子拉力试验机 | BJGBLH210205 | GBL-H | ±1.0% | 标准测力仪DD-1-1KN/0.1级 | 安徽华方计量科技有限公司 | 2021年7月29日 | √ |
| 品质部 | 摩擦系数测定仪 | BJGM1200920 | GM-1 | ±1.0% | 电子天平JE3002/2级 | 安徽华方计量科技有限公司 | 2021年7月29日 | √ |
| 品质部 | 卧式电脑挺度测试仪 | 181125 | ZB-TD10K | ±1.0% | 标准测力仪DD-1-10N/0.1级  电子秒表K33/MPE:±0.1S/1h  倾角仪/MPE:±6＇ | 安徽华方计量科技有限公司 | 2020年11月23日 | √ |
| 车间 | 温湿度表 | STJC-001 | TH603 | ±2.0℃ | 温湿度检定箱DTSL/*U=0.3*℃(*K*=2)*U=*1.2%RH(*K*=2)  精密露点仪Dew Master/MPE:0.2℃DP | 安徽华方计量科技有限公司 | 2020年11月24日 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《溯源性源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由设备部负责溯源。公司测量设备全部委托安徽华方计量科技有限公司、桐城市市场监督检验所、苏州朗博校准检测有限公司等机构检定/校准，检定/校准证书由设备部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 我电子签名92764bb375c44007ba1788b07a13b84d48b8b39fa1f12acceb417dcaaab102审核日期： 2021年9月13日~ 9月14 日上午  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。