编号：0112-2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 苏州海宏水泥制品有限公司 | | | | | 审核员 | 余慧 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术部 | 电子台秤 | 65956 | TCS-60 | Ⅲ | 衡器检定装置  M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019.10.30 | √ |
| 技术部 | 数显卡尺 | SY012 | （0～150）mm | ±0.01mm | 检定游标量具标准器组5等 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019.10.30 | √ |
| 技术部 | 移液管 | SY053 | 25ml | A级 | 常用玻璃量器检定装置U=(0.0008-0.13)m  k=2 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019.10.30 | √ |
| 采购部 | 电子汽车衡 | 1# | SCS-100t | Ⅲ | 衡器检定装置  F2、M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019.10.30 | √ |
| 技术部 | 恒加载水泥压力试验机 | SY022 | YAW-300 | 1级 | 试验机检定装置  MPE:±0.1% | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019.10.30 | √ |
| 技术部 | 水泥（砼）恒温标准养护箱 | SY032 | SHBY-40B | 1.0级 | *温度U*=（0.08-0.12）℃  *湿度U*=1.70%RH  (*k*=2) | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019.10.30 | √ |
| 技术部 | 温度计 | SY039 | / | 合格 | 标准水银温度计标准装置U=(0.03-0.05)℃(*k*=2) | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019.10.30 | √ |
| 技术部 | 混凝土贯入阻力仪 | SY035 | HG-80A | 1级 | 标准测力仪  0.3级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019.10.30 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  企业测量设备委托苏州市吴江区检验检测中心进行检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2019年11月16日~ 11月17日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**