**测量设备溯源抽查表**

编号：0162-2020-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏凤灵钢琴有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质管部 | 外径千分尺 | FLGQ-001 | （0~25）mm | ±4μm | 量块20块组5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2021.07.28 | √ |
| 质管部 | 游标卡尺 | FLGQ-002 | （0~300）mm | ±0.04mm | 量块12块组5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2021.07.28 | √ |
| 质管部 | 标准砝码 | FLGQ-011 | （0~100）g | / | 电子天平1. 级
 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2021.07.27 | √ |
| 质管部 | 数显卡尺 | FLGQ-003 | （0~150）mm | ±0.02mm | 量块12块组5等 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2021.07.28 | √ |
| 生产部（抽湿房） | 温湿度计 | FLGQ-013 | TH | ±1.4℃ ±2.0%RH | 温度±0.1℃，露点±0.2℃DP | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2021.07.24 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | FLGQ-006 | （0~500)mm | ±0.20mm | 标准钢卷尺U=0.10mm*V*eff=100  | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2021.07.28 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | 69-5019 | (0~5)m | Ⅱ级 | 标准钢卷尺U=0.10mm *V*eff=100 | 泰兴市产品质量综合检验检测中心 | 2021.07.28 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）企业未建立标准，测量设备全部委托泰兴市产品质量综合检验检测中心进行检定/校准，经查 7份测量设备检定/校准证书，都在周期内使用，标识齐全，测量设备管理相关信息一致。该公司的校准情况符合溯源性要求，量值均可溯源至上级法定计量标准器。 |
| dc61a770cd50b08b22833ddd29b0921审核日期： 2021年 08月29 日上午~2021年 08月29日下午审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。