编号：00197-2019

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海穆勒四通电气股份有限公司 | | | | | 审核员 | 李政阳 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 钢卷尺 | SY012 | 3m | ±(0.3+0.2L)  mm | 标准钢卷尺：5m±0.18mm | 上海舒美计量检测有限公司 | 2019.07.08 | √ |
| 质管部 | 游标卡尺 | SY010 | （0～150）mm | ±0.02mm | 量块：4等 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2019.07.08 | √ |
| 质管部 | 指针式交流电流表 | 574 | 6L2-A  (20/5) | 1.5级 | 多功能校准仪：  电流：（0-50）A  ±（0.05-0.1）% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2019.07.08 | √ |
| 质管部 | 直流数字电压表 | SY001-7 | 0-500V | 1.5级 | 多功能校准仪：电压：（0-1000V）  ±（0.05-0.1）% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2019.07.08 | √ |
| 质管部 | 扭力扳手 | SY001-14 | 0-200Nm | Urel=0.2%  k=2 | 扭矩扳子检定仪：  1级 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2019.07.08 | √ |
| 质管部 | 耐压  测试仪 | 152404 | 0-5kV | ±5% | 耐电压测试仪校验装置：（0.1-30）kV/±0.2% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2019.07.08 | √ |
| 质管部 | 伏安特性测试仪 | SY018 | 0-1000V  0-500A | Urel=0.5%  k=2 | 精密电流互感器：0.01级 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2019.07.08 | √ |
| 审核综合意見：    通过抽查校准证书，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构校准，经查7份测量设备校准证书，量值溯源符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2019年11月19日 上午至2019年11月20日 下午 (共2.0天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |