编号：0179-2020－2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | | 湛江卷烟包装材料印刷有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品管部 | 电子天平 | 170527 | | JCS-3103C | Ⅱ级 | 标准砝码/1mg-2kg：F1级 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 2021.3.8 | √ |
| 品管部 | 厚度仪 | —— | | （0～12.7）mm | ﹢0.004mm | 量块（0.5～100）mm：4等 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 2021.3.8 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | B427/JY-001 | | （0～25）mm | ±0.004mm | 量块4等 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 2021.3.8 | √ |
| 储运部 | 地磅 | 1604122490 | | XK3190-A2+E | Ⅲ级 | 标准砝码/1mg-2kg：F1级  标准砝码/2kg-25kg：M1级 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 2021.3.8 | √ |
| 品管部 | 温湿度表 | —— | | WS-A6 | 温度：±2%  湿度：±2.0% | 温湿检定箱：*U=*0.5℃*U=*2.0%RH，*k*=2  冷镜式露点仪：露点温度*U=*0.5℃*k*=2 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 2021.3.8 | √ |
| 品管部 | 摩擦系数仪 | 1416 | | MXD-01 | ±1% | 标准砝码/1mg-2kg：F1级 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 2021.3.8 | √ |
| 品管部 | 折痕挺度仪 | 79-11-00 | | TMI179 | ±1%F.S | 标准砝码/1mg-2kg：F1级 | 广州高铁计量检测股份有限公司 | 2021.3.8 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《测量设备外部供方控制程序》和《监视和测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一送外校准/检定，校准/检定机构按《测量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一保存。  根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年9月23-24日  审核员签字： C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1632372477(1).jpg 部门代表签字：C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1632372467(1).jpg | | | | | | | | | | |