编号：1014-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏中冶液压件有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 单组式表面粗糙度比较样块 | 571 | （0.8-6.3）μm | ±(12~17)%  μm | 表面粗糙度测量仪：Urel=5.5%，k=2 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.9.3 | √ |
| 生技部 | 游标卡尺 | EH600772 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块：4等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.6.24 | √ |
| 质检部 | 气动量仪 | 2014D397 | AEC-300 | ±2μm | 量块：4等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.6.24 | √ |
| 生技部 | 压力表 | B07060147905 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.6.24 | √ |
| 质检部 | 千分尺 | ZY001 | 0-25mm | ±4μm | 量块：3等 | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.6.24 | √ |
| 生技部 | 环规 | ZY004 | M42\*1.5 | 6g | 测长仪：U=0.3μm+0.3x10-6Ln | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.6.24 | √ |
| 生技部 | 塞规 | ZY004 | M42\*1.5 | 6G | 测长仪：U=0.3μm+0.3x10-6Ln | 湖南航测检测技术服务有限公司 | 2021.6.24 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心、湖南航测检测技术服务有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由质检保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年 11 月 12 日下午~ 11月 13 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。