编号：1018-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏菲斯特滤料有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生技部 | 钢直尺 | 4384 | （0-100）cm | ±0.2mm | 标准线纹尺：  三等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.4.23 | √ |
| 生技部 | 数显游标卡尺 | A15507 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量块：5等 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.4.23 | √ |
| 生技部 | 卷尺 | FST01 | 10m | ±0.2mm | 标准钢卷尺：（0.03+0.03L）mm | 扬州市天域计量测试有限公司 | 20214.23 | √ |
| 质检部 | 电子单纤维强力仪 | 190318 | YM06A/PC | ±1% | 标准测力仪：0.3级 | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.16 | √ |
| 质检部 | 托盘天平 | FST01 | JM-A2002 | Ⅲ级 | 砝码：F1等级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.5.6 | √ |
| 质检部 | 数字式织物测厚仪 | 190718 | YM141 | ±0.015mm | 量块：5等 | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.22 | √ |
| 质检部 | 烘箱 | 1904568 | DHG9108A | ±2℃ | 温度巡检仪：U=0.3℃（k=2)） | 广东中准检测有限公司 | 2021.10.22 | √ |
| 生技部 | 压力表 | 21033324 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 压力表：0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.8.22 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托扬州市天域计量测试有限公司、广东中准检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心等机构检定/校准，校准/检定证书由办公室保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年 11 月 8 日下午~ 11月 9 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。