
项目编号：1018-2021

**审核员现场审核记录**

企业名称: 江苏菲斯特滤料有限公司

审核员： 审核日期： 2021年11月8日下午-9日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 审核内容  及抽样要求 | 对应的  标准条款 | 审核记录及说明 | 审核  部门 | 是否列入  不符合项 |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量  职能 | 质检部是测量管理体系的主要职能管理部门，负责对体系的策划、建立、运行和持续改进，组建测量管理体系网络，对计量工作实行归口管理，对各部门运行情况进行监督检查。  询问质检部、生技部、经营部相关工作人员，基本清楚自己的工作职责。 | 质检部  生技部  经营部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。  了解并满足顾客的计量要求。  是否提供满足顾客要求的证据。  部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业已组织相关部门识别原材料进厂检测、生产过程控制和产品最终检验顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，同时通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。通过相关部门的人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部  生技部  经营部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查。 | 5.3质量  目标 | 查：企业编制《计量工作方针和质量目标实现情况》，制定质量目标6个，目标可以测量、已分解至各个部门。 | 质检部  生技部  经营部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 抽查：《滤料生产工艺流程卡》国家标准。现行有效，计量单位使用正确，并受控。符合标准要求。  抽查：《A线车间生产作业指示单》产品名称：PIFE/劳伦复合针刺毡，国家标准。现行有效，计量单位使用正确，并受控。符合标准要求。 | 质检部  生技部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 查：企业没有在用的测量软件。 | 质检部  生技部 | 02 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《记录控制程序》，质检部负责公司各类记录的统一管理。 抽查：样品名称为：黄色涤纶《产品质量检验报告》，检验项目经纬度伸长率、热收缩、透气量测试，检验日期2021.10.22,检验结果合格。  抽查：样品名称为：热覆膜涤纶《产品质量检验报告》，检验项目经纬度伸长率、热收缩、透气量测试，检验日期2021.10.13,检验结果合格。 | 质检部  生技部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?  测量设备的溯源方式？  测量设备是否处于有效的校准状态？  是否有计量确认状态标识  使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？  查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识  6.3.1测量 设备  6.3.2环境 | 查《测量设备台账》，共有15台件测量设备，其中3台强检测量设备，分为A、B类管理。  抽查8台测量设备，相关信息与检定、校准证书信息一致，详见测量设备溯源抽查表，企业测量设备使用环境无特殊要求。 | 质检部  生技部  经营部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？  是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录 | 6.4  外部  供方 | 企业编制《外部供方管理控制程序》，规定了经营部负责测量设备供方和委外检定校准机构的选择、确定，负责对产品供方进行验证，并负责对委外检定/校准服务进行评价。  企业编制了《供方调查评价表》，查对提供计量校准报告的扬州市天域计量测试有限公司、广东中准检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心进行了评价和管理，符合要求。 | 经营部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立《测量过程设计和实现控制程序》，对纳入测量管理体系的测量过程进行策划和设计、并实施有效地控制。  规定了质检部负责将产品技术指标、产品标准及技术规范等，转化为可以测量的量；各部门负责测量过程的实施和控制，确定涤纶滤料透气率检测过程为关键测量过程；生技部负责测量过程的监督管理。  企业提供了《测量过程及控制一览表》，共识别测量过程9个，分为重要测量过程和一般测量过程进行管理，其中重要测量过程4个。 | 质检部  生技部  经营部 | 否 |
| 10 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2  溯源性 | 企业建立《量值溯源管理控制程序》，生技部负责对量值溯源性的统一管理，确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准。  企业未建计量标准，测量设备由扬州市天域计量测试有限公司、广东中准检测有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定校准。 | 质检部  生技部  经营部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《顾客满意收集分析控制程序》，经营部负责外部顾客满意度的测量监视。  查：《内部顾客满意度调查表统计》，发出5张，收回5张。企业获得满意度97%，无投诉。达到目标要求。 | 经营部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制《不合格管理控制程序》，质检部为测量体系不合格控制的归口管理，并组织重大不合格的评审，生技部为测量过程不合格、测量设备不合格控制的归口管理。生技部负责对测量设备不合格的标识、记录、隔离，并负责进行评审和处理。  目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 质检部  生技部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制《纠正和预防措施管理控制程序》，规定了质检部负责公司不合格项纠正与预防措施的制定、实施、验证工作。  部门对已经发生的不合格或已发现的潜在不合格，分析原因，制定具体的纠正、预防措施，质检部应对其进行审核，权衡风险、利益和成本；对措施进行跟踪、监督、评价和验证，并做好相应的验证记录。 | 质检部  生技部  经营部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制  要求 | 企业规定了质检部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。  检查生技部技术文件计量单位使用规范，符合要求。企业无定量包装。 | 生技部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电、水和天然气，每个月电耗、水和天然气消耗分别由供电、供水和供气部门提供的数据。查：企业年耗电1194426千瓦时，用水940吨，天然气1688.37立方米，能耗共149.12吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 生技部 | 否 |
| 16 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全  环保  管理 | 抽查：编号为YC-CD-2021-DJD00553《叉车定期检验报告》场车牌号为苏J03516，发证日期2021.5.27。检验单位：江苏省特种设备检验监督研究院。  抽查：编号为JSAFAF-2021-2158《安全阀校验报告》，检验日期2021.8.20检验单位：阜宁县俊衫特种设备安装有限公司。  抽查：编号为国泰监测.江（验）字第（03229）《检测报告》，检测项目：废气、废水、噪声结果合格，检测单位江苏国泰环境监测有限公司。 | 生技部 | 否 |