编号：1050-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海清河机械有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 螺纹环规 | Q1181217 | 5.1/2-8UNS | 2A | 测长仪：  ±0.3μm | 江苏大公计量校准技术有限公司 | 2021.3.13 | √ |
| 生产部 | 压力变送器 | 161013006 | PT124B | ±0.5%FS | 超高压基准活塞压力计:0.02级 | 上海市计量测试技术研究院 | 2020.12.15 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 20200610185 | Y-100 | 1.6级 | 精密压力表标准装置：0.4级 | 上海市嘉定区计量质量检验检测所 | 2021.9.18 | √ |
| 生产部 | 数字超声波探伤仪 | 524322142031 | CTS-4020 | U=0.2%(k=2) | 超声波探伤仪检定装置：MPE:频率：5x10-4;衰减：（0.5%A±0.02)dB | 阿米检测技术有限公司 | 2020.12.17 | √ |
| 技品部 | 关节臂坐标测量机 | P08-02-08-41125 | (0-2400)mm | U=(7.4+1.6L)μm (k=2) | 量块：4等 | 阿米检测技术有限公司 | 2021.7.8 | √ |
| 技品部 | 万能试验机 | 1411002 | WAW-600 | 1级 | 标准测力仪：0.3级 | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2021.3.1 | √ |
| 技品部 | 温湿度计 | WSDJ-4 | L801 | ±2℃  ±5%RH | 精密露点仪：  ±0.2℃DP ±0.1℃ | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2021.4.15 | √ |
| 技品部 | 布氏硬度计 | L36 | HBS-3000X | ±2%( | 标准布氏硬度块：276HBW 10 3000 0.4% | 上海希贝计量校准技术有限公司 | 2021.3.1 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由技品部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏大公计量校准技术有限公司、上海市计量测试技术研究院、上海市嘉定区计量质量检验检测所、阿米检测技术有限公司、上海希贝计量校准技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由技品部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021 年 10 月 22日~ 10 月 23 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。