**附B： 防砂式偏心配水器水压试验高度控制测量过程有效性确认记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 202201 | 测量过程名称 | 防砂式偏心配水器水压试验 | 测量过程规范编号 | KSSY/CL-01 |
| 所在部门 | 技质部 | 测量项目 | （25～28）MPa | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：压力表，测量范围（0～60）MPa，允许误差:±0.96MPa。测量方法：依据KPX-00《防砂式偏心配水器图纸》进行试验环境条件：常温测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得操作上岗证。其他影响量： 无  |
| 有效性确认记录:防砂式偏心配水器水压试验测量过程的有效性，是用一只标准数字压力表与试验中加载压力所使用压力表之间差值进行比对，来确认测量过程有效性：对防砂式偏心配水器进行水压试验：试验用压力表显示值为25.86MPa,标准数字压力表显示值为25.70MPa，测量过程的有效性按下列方法计算，测量过程的有效性按下列方法计算，E= =0.10≤1 压力表试验过程正常，测量数据稳定，满足计量要求，此测量过程有效。beebdf3880df0e6e7e5aee13ae7626a确认人员： 日期： 2022年1月19日 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |