编号：1094-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏经纬阀业有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 单组式表面粗糙度比较样块 | 131047 | （0.8-6.3）μm | Urel=5.1%,k=2 | 表面粗糙度测量仪：0.5% | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.3 | √ |
| 生技部 | 深度游标卡尺 | HK500136 | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块：4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.3 | √ |
| 质检部 | 影像测量仪 | 140208 | TC-3020 | ±2μm | 玻璃线纹尺：2等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.3 | √ |
| 生技部 | 压力表 | 01830119 | (0-2.5)MPa | 1.6级 | 压力表0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.11.2 | √ |
| 质检部 | 洛氏硬度计 | L001 | HR-150A | ±1.5HRC | 标准洛氏硬度块： U=0.6HRC，k=2 | 深圳中电计量测试术有限公司 | 2021.11.3 | √ |
| 质检部 | 液压万能试验机 | 728 | 0-300kN | 1级 | 标准测力仪0.3级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.3 | √ |
| 质检部 | 量块 | 140018 | (10-121.8)mm | 5等 | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.3 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托扬深圳中电计量测试技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021 年 11 月 14日下午~ 11月 15 日 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。