**铜排进厂称重测量过程监视记录**

DHYN2/GL-SC-15-JL12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **称重重量（kg）** | **铜排重量（kg）** | **示值误差（kg）** | **符合性判定** | **操作员** |
| 2021.6.16. | 2490.2 | 2490 | 0.2 | 合格 | 张伟.jpg张伟.jpg张伟.jpg |
| 2021.7.20. | 2490.5 | 2490 | 0.5 | 合格 |
| 2021.8.12. | 2489.4 | 2490 | -0.6 | 合格 |
| 2021.9.15. | 2489.7 | 2490 | 0.7 | 合格 |
| 2021.10.11. | 2489.6 | 2490 | -0.4 | 合格 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：示值误差小于电子吊秤的最大允许误差时（MPE=±0.75kg），监视判定为合格。