附录A
原料称重测量结果不确定度评定

1.检测条件及要求：
1.1 检测仪器:
电子计量称；最大允许误差±0.01kg
1.2 检测环境：
常温
1.3 测试方法：依据JK/WI09-2020（B/0）《原材料检验规程》
1.4对原料称重过程：
将一包25公斤的原料放在电子计量称上称量(精度为±0.01kg上称量。 
2、 建立数学模型
f=m 
式中：f为被测原料的重量值；m为电子计量称显示的重量值。
3.输入量不确定度评定
3．1 测量重复性引入不确定度
利用电子计量称对原料称重，进行不确定度的评定。
对原料称重十次,经计算得出其以下数据结果：(单位:kg )
25.00	25.01	25.00	25.05	25.00	25.00	25.020	25.01	25.03	25.000	
3.1.1采用A类不确定度评定，平均值为：
10次测量结果平均值标准不确定度为：

kg
=0.0053kg
3.2.电子计量秤的分辨力δ导致的不确定度u2
分辨力δ为0.001kg，均匀分布
==0.000577kg

3.3秤的最大允许误差导致的不确定度u3
MPE: ±0.01kg
==0.00577（kg）
4.合成标准不确定度
重复性和分辨率分量取大优先原则，
uc=   
5.扩展不确定度
取k=2
U=k.uc=2×0.0078=0.016kg

评定人：	2020.12.15