**工艺流程图**

加热塑化

挤出

上料

原料烘干

开机

打印刻字

成品入库

牵引切割

冷却

定型

检测

入库