皮革生产工艺流程

牛皮→浸水 → 去肉 →浸水→ 加灰 → 片皮→ 脱灰→ 软化 →浸盐→ 浸酸→ 铬粉→ 提碱→出鼓精制7天：→削匀 → 脱脂 →复鞣→ 中合→ 填充 → 加脂 → 出豉 → 绷板