**产品生产工艺流程图**

1、通用阀门、法兰产品工艺流程图。

外包过程（表面处理）

 △

磨

外包过程（淬火）

外包过程（调质）

 △ △ △

 ★

焊 接

车、刨、铣、钳

 △ △

 ★

投料

装 配

试 压

入库

包 装

 力

 ▲ ▲

油漆

 △

2、管夹及附件产品工艺流程图。

1）、铝合金管夹及附件产品工艺流程图：

装配

攻丝

钻孔

下料或落料

拉伸

戒 △ △ △ △ △

▲ ▲

入库

包装

 △

2）、塑料管夹及附件产品工艺流程图：

入库

包装

成型

塑化

投料

模具制作

戒 △ △ △ △ △

▲ ▲ ★

注：△表示质量检验控制点；▲表示关键过程；★表示特殊过程。