**江苏鑫泉环保材料有限公司**

工艺流程图

1、除尘器配件—笼架：

调直切断

焊口底

检验

包装

喷涂

自动焊接

★

▲ ★

2、除尘布袋：

包装

检验

制作

裁剪

领料

▲

注：▲表示关键过程 ★表示特殊过程