**盐城麦宝卫浴有限公司**

**生产工艺流程图**

**1、**中密度板卫浴柜工艺流程图 水性面漆 五金配件

辊涂 打磨 喷面漆 晾干 组装板材 开料 打孔 镂铣 砂光 ▲

▲

封边 喷底漆 晾干 包装入库

▲

热熔胶、PP封边条 水性底漆

2、人造石盆工艺流程图

模具（底模）

模具（背模）

喷胶衣 烘干 合拢

胶衣

抽真空

不饱和树脂

碳酸钙

石英砂配料 搅拌调制 浇注 脱模 固化 切割 打磨抛光 检验

固化剂 ▲ ★

包装入库

注：1、▲表示关键过程 ★表示特殊过程

2、红色字表示原材料；绿色字表示模具