**江苏金科环境工程科技有限公司**

工艺流程图

1、除尘器配件—笼架：

包装

检验

喷涂

焊口底

自动焊接

调直切断

★

▲ ★

2、除尘器配件—滤筒：

包装

扎带固定

组装

金属网卷圆

热合

聚脂滤布折叠

★

3、除尘器配件—除尘布袋：

包装

检验

制作

裁剪

领料

▲

注：▲表示关键过程 ★表示特殊过程