编号：0120-2018-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 广州市番禺区鸿力电缆有限公司 | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号/型号规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合否 |
| 生产部 | 电子称 | 210046/SGS－2型 | Ⅲ级 | 砝码/M1 | 广州市番禺区质量技术监督检测所 | 2021-08-10 | √ |
| 质管部 | 玻璃温度计 | HL-06  （0～50）℃ | ±0.2℃ | 标准水银温度计（0～50）℃ MPE：±0.20℃ | 广州市番禺区质量技术监督检测所 | 2020-12-31 | √ |
| 生产部 | 计米器 | SB135 | ±0.15% | 智能测长仪/DZY-S ±0.15% | 广州市番禺区质量技术监督检测所 | 2020-12-30 | √ |
| 质管部 | 游标卡尺 | IF200176  （0～150）mm | ±0.03mm | 量块/（10～291.8）mm5等3级  刀口形直尺/125mm | 广州市番禺区质量技术监督检测所 | 2020-12-30 | √ |
| 质管部 | 外径千分尺 | 59148325  （0～25）mm | ±4μm | 千分尺专用量块/（5.12～100）mm 4等2级 | 广州市番禺区质量技术监督检测所 | 2020-12-30 | √ |
| 生产部 | 工频火花试验机 | 5366  HS-2A(0～15)kv | ±10% | 电线电缆火花试验机检验仪/LM-3 ±1.0% | 广州市番禺区质量技术监督检测所 | 2020-12-30 | √ |
| 生产部 | 工频火花试验机 | 2717  HS-2A(0～25)kv | ±10% | 电线电缆火花试验机检验仪/LM-3 ±1.0% | 广州市番禺区质量技术监督检测所 | 2020-12-30 | √ |
| 生产部 | 外径千分尺 | 0624167  （0～25）mm； | ±4μm | 千分尺专用量块/（5.12～100）mm 4等2级 | 广州市番禺区质量技术监督检测所 | 2020-12-30 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由质管部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价，校准/检定证书统一由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况基本符合溯源性要求。 | | | | | | | |
| 审核日期：2021年11月11日  审核员签字： C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1637389635(1).jpg 部门代表签字：C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1637389550(1).png | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**