**测量设备溯源抽查表**

编号：0150-2018-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 成都市更新家具有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质管部 | 测厚规 | CHG-01 | （0-10）mm | ±0.02mm  | 4等量块  | 四川东华计量检测技术有限公司 | 2021.9.6 | √ |
| 质管部 | 带表卡尺 | 14050354 | （0-150）mm | ±0.02mm | 4等量块  | 四川东华计量检测技术有限公司 | 2021.9.3 | √ |
| 质管部 | 游标卡尺 | 6805031435 | （0-150）mm | ±0.02mm | 5等量块  | 四川东华计量检测技术有限公司 | 2021.9.3 | √ |
| 质管部 | 台秤 | GX-01  | (0-500)㎏ | Ⅲ级 | M1级砝码 | 四川东华计量检测技术有限公司 | 2021.9.3 | √ |
| 质管部 | 木材水份检测仪 | SF-001 | KT-506 | ±1% | Ⅰ级电子天平 | 四川东华计量检测技术有限公司 | 2021.9.7 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | GJC- 1 | (0-3.5)m | ±1mm | 标准钢卷尺±0.03mm | 四川东华计量检测技术有限公司 | 2021.9.6 | √ |
| 生产部 | 钢直尺 | GZC-1 | (0-600)mm | ±0.1mm | 3等标准金属线纹尺 | 四川东华计量检测技术有限公司 | 2021.9.6 | √ |
| 生产部 | 压力表 | HC69621 647620 | （0-16）MPa | 1.6级 | 0.05级数字精密压力表 | 四川东华计量检测技术有限公司 | 2021.9.3 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司未建立计量标准，测量设备全部送至四川东华计量检测技术有限公司检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核日期：2021 年 11 月 14 日~ 11月16 日 577475f2d71659eed95b546a81c2d41审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。