附录D

 **压力密封试验测量过程监视记录表**

**被测参数：压力值测量值：7.5MPa 公差范围：±0.5MPa**

**测量仪器： 压力表测量范围：（0～25）MPa**

**监视方法：统计技术 核查标准：数字压力表 （0～60）MPa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 测量过程名称 | 压力表1 | 压力表2 | E值 | 检查密封性无泄漏 | 结论 | 检查人员 |
| 2020.12.10 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.51MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |
| 2021.01.16 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.51MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |
| 2021.02.05 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.51MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |
| 2021.03.08 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.5MPa | 0 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |
| 2021.04.19 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.51MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |
| 2021.05.09 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.51MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |
| 2021.06.20 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.50MPa | 0 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |
| 2021.07.15 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.51MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |
| 2021.08.8 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.51MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |
| 2021.09.25 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.51MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |
| 2021.10.8 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.51MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |
| 2021.11.12 | 密封性试验 | 7.50MPa | 7.51MPa | 0.01 | 无泄漏 | 合格 | 李强 |

编制： 李强