不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS ■50430****■EMS****■OHSMS****□FSMS** **□HACCP**  **■初审■第( 2 )阶段审核****□再认证****□监督（****）次□证书转换****□特殊审核□其他** | | |
| **受审核方** | **重庆能泰科技有限公司** | **陪同人员** | **罗德中** |
| **受审核部门** | **质安部** | **预计整改完成日期** | **2022.1.15** |
| **不符合事实描述:**  抽在用检具，不能提供水准仪、便携式可燃性气体浓度测量仪、万用表、焊接检验尺、测厚仪、绝缘电阻测试仪的有效校准证书，不符合：1）GB/T19001-2016 标准7.1.5.2条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息”的规定；2）GB/T 50430-2017标准11.4.2条款，施工企业对检测设备的管理应符合下列规定：应按规定的周期检定或校准检测设备，标识相应状态，确保其在有效期内使用，并保存检定或校准记录；  **上述事实不符合：■GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.1.5.2 条款**  **■GB/T 50430-2017标准 11.4.2 条款:**  **□GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□GB/T 45001-2020 idt ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　■一般**  22.jpg  22.jpg**审核员： 审核组： 受审核方代表：**  **日 期：2022年01月09日 日 期：2022年01月09日 日 期：2022年01月09日** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：** |
| **纠正情况：** |
| **原因分析：** |
| **纠正措施：**  **预定完成日期：** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**