编号：0057-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 丽阳电梯工程有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 电梯限速器校验仪 | 03120401-007 | XC-3 | *U*rel=0.28%K=2 | 转速表0.1级 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2021.07.21 | √ |
| 质检部 | 声级计 | 061345 | AWA5636 | 2级 | 声校准器±0.2dB | 台州市计量设备技术校准中心 | 2021.07.01 | √ |
| 项目部 | 照度计 | 097333346 | VICTOR 1010C | *U*rel=0.8%K=2 | 机动车前照灯检测仪校准器发光强度±4% | 台州市计量设备技术校准中心 | 2021.07.06 | √ |
| 工程部 | 接地电阻表 | 1112218 | ZC-8 | ±3% | 接地电阻表检定装置 0.1级 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2021.07.05 | √ |
| 项目部 | 推拉力计 | 06529463 | NK-500 | 1级 | 标准测力仪  0.3级 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2021.07.05 | √ |
| 工程部 | 钢直尺 | LYYQ0012 | C01 | ±0.10mm | 标准金属线纹尺三等 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2021.07.02 | √ |
| 工程部 | 游标卡尺 | C1206220239 | (0-300)mm | (0-70)mm：±0.02mm | 量块 5等 | 台州市计量设备技术校准中心 | 2021.06.30 | √ |
| 工程部 | 水平尺 | LYYQ0014 | 1000mm | *U*=8.5% K=2 | 水平尺校准装置 MPE: 6% | 台州市计量设备技术校准中心 | 2021.07.07 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。测量设备全部委托台州市计量设备技术校准中心进行校准，校准证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2022年01月24日下午-2022年01月25日。审核员签字： 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f58b70015cdcf0a1991cab9d5c48dc.png 部门代表签字：C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\df8b7efc1d851b5d27b8f2ba6ac5420.png |