编号：0129-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 西安瑞信铁路设备有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 制造部 | 外径千分尺 | 29091 | （0-25）mm | ±4μm | 4等量块 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2021.06.30 | √ |
| 制造部 | 深度游标卡尺 | 3127472T | （0-200）mm | ±0.03mm | 4等量块 | 2021.06.30 | √ |
| 制造部 | 数字万用表 | 095382913 | VC890D型 | 直流电压：U=0.6%（K=2） | 直流电压：U=0.003%（K=2） | 2021.06.30 | √ |
| 技术开发部 | 游标卡尺 | 0807029894 | （0-150） | ±0.03mm | 4等量块 | 2021.06.30 | √ |
| 制造部 | 里氏硬度计 | J19-1874 | SW-6210 | 2级 | 标准里氏硬度块U=5HLD | 2021.06.30 | √ |
| 制造部 | 外径千分尺 | 1880185 | （125-150）mm | ±6μm | 4等量块 | 2021.06.30 | √ |
|  制造部 | 深度千分尺 | 0834705 | （0-25）mm | ±4μm | 4等量块 | 2021.06.30 |  |
|   |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 审核综合意見：企业未建立最高标准器，所有测量设备送江苏世通仪器检测服务有限公司检定/校准，证书信息满足要求。 |
| **ba0db6df2830ce74007d0b6687f6dc3**审核日期：2022年02月24日~ 02月25日 533d007250ea8948763bc32994f7710审核员签字： 部门代表签字：  |