编号：0050-2020-2022

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 安阳中联水泥有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 物资供应部 | 电子汽车衡 | 0124 | SCS-150型 | 三级 | M1等级砝码 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2021.9.19 | √ |
| 技术装备部 | 压力表 | 20213546 | （0-1）MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2021.10.25 | √ |
| 技术装备部 | 压力表 | 20213538 | （0-1）MPa | 1.6级 | 0.4级精密压力表 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2021.10.25 | √ |
| 生产品质部化验室 | 电子天平 | 400310112010 | FA2004N | Ⅰ级 | E2等级砝码 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2022.3.15 | √ |
| 生产品质部化验室 | 电子天平 | 0280749893 | FA2204C | Ⅰ级 | E2等级砝码 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2022.3.15 | √ |
| 生产品质部化验室 | 电液式水泥压力机 | 1008217 | YAW-300B | 1级 | 0.3级标准测力计 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2022.3.15 | √ |
| 生产品质部化验室 | 电动抗折试验机 | 508 | DKZ-5000 | 1级 | 0.3级标准测力计 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2022.3.15 | √ |
| 制成车间 | 水泥定量包装机 | 100041 | 8RS-PC | X(1)级 | M1等级砝码 | 安阳市殷都区质量计量检测中心 | 2022.3.15 | √ |
| 审核综合意見：公司所有测量设备除自检外全部委托均送至安阳市殷都区质量计量检测中心等机构检定/校准，抽查 8份测量设备，量值溯源满足要求。 |
| 审核日期：2022 年 3 月24 日~ 3 月 25 日 a9be4e226f2cfd7d4154ecb42fe08bf审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。